**BENEŠOVSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. (dále jen BTS)**

**ZPRÁVA O ČINNOSTI**

(zpracovala dne 31.3.2017 Stanislava Hrstková – jednatel)

Výroba k 31.3.2017 na jednotlivých kotelnách:

Sídliště 4720 GJ (stejné období minulého roku 4608 GJ)

Mateřská škola 326 GJ (304 GJ)

Základní škola 561 GJ (560 GJ)

Městský úřad 544 GJ (541 GJ)

CDM 814 GJ (718 GJ)

Vzhledem k chladnějšímu počasí v prvním kvartálu roku 2017 výroba oproti srovnatelnému období minulého roku o několik desítek GJ vzrostla.

Na konci ledna jsme na základě výsledných kalkulací vyúčtovali teplo a TV za rok 2016. Jak jsme již dříve avizovali, došlo k tařka 10%nímu poklesu ceny oproti skutečnosti roku 2015. Výsledná cena tepla a TV na lokalitě 1 (Sídliště + MŠ) činila Kč 621,35 včetně DPH (bez DPH Kč 540,31) na lokalitě 2 pak Kč 588,59 (bez DPH Kč 511,82). Další postupné snižování plánujeme i v roce 2017 (maximální úsporná opatření + instalace nového kondenzačního kotle již pro druhou polovinu topné sezony 2017)

Na burze PXE jsme vysoutěžili pro nákup plynu na období 2018 a 2019 koeficient 1,06, kterým se bude násobit skutečná cena plynu na burze v den nákupu (nákupy budou postupné 4x 25% objemu v každém roce), dodavatelem plynu bude E.ON. Taktéž pro nákup elektřiny jsme vysoutěžili koeficient na rok 2018, a to 0,995 ve dvou nákupních krocích. Vítězným dodavatelem elektřiny zůstává AMPER MARKET.

Nadále probíhají jednání o možné spolupráci se společností E.ON o výstavbě kogenerační jednotky – investice E.ON (či jiné vítězné společnosti) – smlouva o nákupu tepla na 15 let + 5 let opce. Na ČEZ byla podána žádost o vyvedení výkonu, probíhají přípravy na výběrové řízení a pokud vše dopadne dle očekávání, mohl by být zkušební provoz KJ spuštěn již příští rok koncem léta.

Jak jsme předesílali v minulé zprávě o činnosti BTS na začátku roku, nyní již máme zpracovanou studii investičních nákladů na rekonstrukci rozvodů tepla z kotelny Sídliště a napojení škol a CDM. Studie představuje 2 varianty rekonstrukce a napojení. Varianta A, která je výhodnější z hlediska investic, ale technicky složitější vzhledem k problematickému hydraulickému vyvážení celého systému (zachování 4trubky) tzv. tlakově závislé připojení objektů – odhad Kč 9,875 tis. Varianta B představuje tlakově nezávislé připojení objektů, pouze 2trubka, ale zbudování 12 předávacích stanic, celková investice se odhaduje na Kč 10,525 tis. V odhadech jsou již započítány náklady na projektovou dokumentaci.

V současné době se dokončuje ve dvoře MÚ rekonstrukce rozvodů tepla, která byla vyvolaná havárií – velkým únikem vody ze systému. Většina pomocných prací je z hlediska úsporných opatření prováděna ve vlastní režii.

Na závěr podávám informaci o celkovém výsledku hospodaření za rok 2016. Společnost hospodařila s čistým ziskem po zdanění ve výši Kč 747 tis., který zůstal nerozdělen a bude použit k investičním účelům a k opravám. Daňové přiznání včetně výkazů a přílohy bude zveřejněn ve sbírce listin společnosti.

V prvním pololetí roku 2017 bude prováděn audit účetnictví společnosti za rok 2016 Ing. Jitkou Licinbergovou.

Ještě bych ráda upozornila na webové stránky BTS, které se jsou součástí městských stránek, kde se nachází důležité informace o BTS, kontakty, zprávy o činnosti, informace o vývoji cen a zajímavé odkazy.

Děkuji za pozornost

Stanislava Hrstková